<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="29.19" y2="-0.254" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29.19" y1="-0.254" x2="29.19" y2="21.006" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29.19" y1="21.006" x2="0" y2="21.26" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="21.26" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.286" y1="21.082" x2="0" y2="18.796" width="0.8128" layer="46" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="18.796" x2="0" y2="0" width="0.8128" layer="46"/>
<wire x1="2.54" y1="21.082" x2="27.432" y2="21.082" width="0.8128" layer="46"/>
<wire x1="27.432" y1="21.082" x2="28.702" y2="21.082" width="0.8128" layer="46"/>
<wire x1="26.416" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.8128" layer="46"/>
<wire x1="26.416" y1="0" x2="29.21" y2="2.794" width="0.8128" layer="46" curve="90"/>
<wire x1="29.21" y1="2.794" x2="29.21" y2="21.082" width="0.8128" layer="46"/>
<wire x1="29.21" y1="21.082" x2="28.702" y2="21.082" width="0.8128" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ATTINY412-SSN">
<description>&lt;8-bit Microcontrollers - MCU 20MHz, 4KB, SOIC8, Ind 105C, Green, Tube&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOIC127P600X175-8N">
<description>&lt;b&gt;SOIC -N&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="ATTINY412-SSN" package="SOIC127P600X175-8N" value="ATTINY412-SSN">
<attribute name="ARROW_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="ARROW_PRICE-STOCK" value=""/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="8-bit Microcontrollers - MCU 20MHz, 4KB, SOIC8, Ind 105C, Green, Tube"/>
<attribute name="HEIGHT" value="1.75mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Microchip"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="ATTINY412-SSN"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="579-ATTINY412-SSN"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Microchip-Technology/ATTINY412-SSN?qs=3HJ2avRr9PItQG9ZsCamPQ%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="92"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="fab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="1X06SMD" value="CONN_06_FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$2" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
